
Tableau 2
Adapter le type d’entraînement 

	
	L’hydraulique, adapté
au fumier 
	L’électrique, adapté
 au lisier 

	Puissance et consommation d’énergie 
	Importante
	Faible

	Sécurité
	Vigilance accrue
	Suivant le réglage de la sécurité

	Fréquence de raclage/jour
	2
	6 à 12

	Vitesse d’avancement 
	Lente 
(médiane à 2,5 m/min)
	Rapide 
(médiane à 4 m/min)

	Entretien – points de vigilance
	Vidange de la centrale hydraulique 
	Tension de la chaîne, changement des poulies d’angle …  

	Longueur 
	Peu adapté à une grande longueur de bâtiment : 80-100 m maximum, pour éviter d’avoir de trop grosses quantités de fumier à évacuer.  
	[bookmark: _GoBack]Pas de limite de longueur de bâtiment. Tout dépend de la fréquence de raclage et donc de la quantité de lisier à évacuer. 
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