
Distances d’épandage (ICPE) des effluents d’élevage par rapport aux habitations de tiers
	Compost
	10 m

	Fumier compact de bovin ou porc non susceptible d’écoulement
	15 m

	Autres fumiers et fientes
	50 m

	Lisiers, purins, effluents après traitement, digestat de méthanisation, eaux blanches et vertes
	100 m avec buse à palette
15 m si injection directe dans le sol
50 m si autre matériel (pendillards…)


	Autres cas
	100 m


Les obligations sont différentes pour les élevages soumis au RSD.
Source : Idele

Distances d’épandage des effluents d’élevage par rapport aux éléments de l’environnement
	Points de prélèvement d’eau destiné à l’alimentation humaine
	50 m

	Prélèvements en eaux souterraines (puits, forages, sources…)
	35 m

	Lieux de baignade
	200 m (50 m pour le compost)

	Zones conchylicoles
	500 m

	Berges de cours d’eau
	35 m

	Berges de cours d’eau alimentant une pisciculture 
	50 m


Source : Idele


